# Intel® Integrator Assistant
빠른 시작 안내

버전 1.1
이 문서의 내용은 인텔® 제품과 관련해서 제공됩니다. 이 문서는 금반언 또는 기타 다른 방식으로 지적 재산권에 대한 명시적이거나 묵시적인 라이센스를 부여하지 않습니다. 해당 제품에 대한 인텔의 판매 규약과 조건에 명시된 경우를 제외하고, 인텔은 어떤 책임도 지지 않으며 특정 목적에의 적합성, 상업성, 또는 특허, 저작권, 또는 기타 지적 재산권 침해 등에 대한 책임이나 보증을 비롯하여 인텔 제품의 판매 및/또는 사용과 관련된 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 배제합니다. 인텔 제품은 의학, 생명 구명, 생명 유지, 위험 통제 또는 안전 시스템이나 핵 시설 분야에 사용할 목적으로 만들어지지 않았습니다. 이 퀵 스타트와 여기에 설명한 소프트웨어는 라이센스 하에서 제공된 것이므로 라이센스의 조항에 따라서만 사용 또는 복사할 수 있습니다. 이 설명서의 내용은 정보를 찾는 데만 사용하도록 제공된 것이며, 사전 통보 없이 변경될 수 있으며, 인텔사의 약속으로 해석되어서는 안 됩니다. 인텔사는 이 문서 또는 이와 함께 제공되는 소프트웨어의 오류나 부정확성에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 라이센스에서 허용한 경우를 제외하고, 인텔사의 명백한 서면 승인 없이는 이 문서의 어떠한 부분도 복제, 검색 가능한 컴퓨터에 저장, 또는 어떠한 형태나 방법으로도 전송할 수 없습니다. 인텔은 사전 통보 없이 어느 때라도 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.
인텔 및 인텔 로고는 미국 및 기타 국가에서 인텔사 또는 자회사의 등록 상표입니다.
* 기타 이름과 상표는 타회사의 재산일 수 있습니다.
Copyright ⓒ 2007, 2008 Intel Corporation. All rights reserved.

## 머리말

이 빠른 시작 안내는 Intel® Integrator Assistant의 개요를 설명하며, 해당 툴의 기본 기능을 사용할 때 취할 단계를 요약합니다. 자세한 정보는 다음 문서를 참조하십시오.

- Readme.TXT-현재 버전의 제품에 대한 기본 및 최종 정보를 제공합니다. readme는 Intel Integrator Assistant 패키지에 있습니다.
- iAssist.CHM-사용자가 작업을 완성하는 데 도움이 될 세부 정보를 제공합니다. 이 HTML 도움말 파일은 Microsoft Windows* 운영 체제를 실행하는 컴퓨터가 있어야 볼 수 있으며, 컴퓨터 메시지, 문제 해결 정보, 자동 프로세싱 구현 방법 등을 포함하고 있습니다. 도움말 파일은 Windows 기반 인터페이스의 명령행에서 [도움말] 버튼을 누르거나 DOS* 명령행에서 도움말을 선택하여 볼 수 있습니다.

## 적용 대상

빠른 시작 안내에 있는 정보는 인텔® 데스크탑 보드 및 인텔® 모바일 보드를 사용하여 사용자 정의 컴퓨터를 구축하는 전문 컴퓨터 통합자들을 위한 것입니다.

## 용도

Intel Integrator Assistant는 최신 BIOS 업데이트를 자동으로 다운로드하고, BIOS 설정을 수정하여 컴퓨터를 사용자 정의하고, 자산 관리를 위한 값을 식별하고, 지원 정보를 제공하며, 회사 로고로 컴퓨터를 브랜딩하는 데 사용합니다. 또한 BIOS 스플래시 화면을 사용자 정의할 수 있습니다.

## 해설

빠른 시작 안내에서는 다음과 같은 해설을 사용합니다.
주의
주의는 사용자에게 하드웨어 손상이나 데이터 손실을 예방하는 방법을 경고해 줍니다.
참고
참고는 중요한 정보에 대한 주의를 요합니다.

## 용어집

용어 | 설명
BIOS | 기본 입출력 시스템
구성 파일 | BIOS 업데이트, BIOS 구성 변경, 브랜딩, 자산 관리와 같은 모든 작업 공간 설정값을 포함하는 파일.
대상 컴퓨터 | Intel Integrator Assistant를 사용하여 구성할 컴퓨터.
작업 공간 | BIOS 업데이트, BIOS 구성 변경, 브랜딩, 자산 관리와 같이 Intel® Integrator Assistant로 수정할 수 있는 모든 설정값.

## 파일 유형

파일 확장명 | 파일 유형 | 용도
.iaw | Intel Integrator Assistant 작업 공간 | 이것은 Intel Integrator Assistant를 위한 구성 파일입니다. 여기에는 BIOS와, Intel Integrator Assistant를 사용하여 컴퓨터를 수정한 기타 설정값들이 있습니다.

## 개요

Intel® Integrator Assistant는 컴퓨터 통합자들이 최신 BIOS를 자동으로 다운로드하고, BIOS 설정값을 수정하고, 컴퓨터를 고유값으로 식별하고, 컴퓨터를 회사 로고로 브랜딩함으로써 고객의 필요 사항에 맞게 컴퓨터를 사용자 정의하는 데 도움을 줍니다. 이 응용 프로그램에는 네 가지의 주요 기능이 있습니다.

1. 시스템 BIOS 및 BIOS 이미지 업데이트 - BIOS 업데이트 다운로드, BIOS 스플래시 화면 사용자 정의, BIOS 스플래시 화면에 표시된 인텔 배지 부착 또는 제거
2. BIOS 설정값 구성 - 부트, 장치 관리자, 전원, 보안 등과 같은 BIOS 설정값의 사용자 정의
3. 자산 관리 - 컴퓨터를 고유하게 식별하는 값 설정
4. 브랜딩 사용자 정의 - 회사 로고와 지원 정보 추가

통합자들은 Microsoft Windows* 기반의 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 Windows 이전의 환경으로 들어가지 않고도 이러한 설정값을 쉽게 구성할 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 다음 인텔 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. http://www.intel.com/design/motherbd/software/iia

### 컴퓨터 요구 사항

하드웨어 요구 사항
대상 컴퓨터는 다음의 인텔® 데스크탑 보드 중 하나에 기반을 두어야 합니다.

- 인텔® 945, 인텔® 965, 인텔® 975, 인텔® Series-3, 이상의 칩셋 제품군 기반의 인텔 데스크탑 보드
- 타회사 칩셋 기반의 일부 인텔 데스크탑 보드도 지원될 수 있습니다. 최신 목록은 Readme 파일을 참조하거나 다음의 인텔 웹사이트를 방문하십시오. http://www.intel.com/design/motherbd/software/iia

소프트웨어 요구 사항
참고
Intel Integrator Assistant를 사용하려면 관리자로 로그인하거나 관리자 권한이 있어야 합니다. 저장되지 않은 데이터 손실을 예방하려면 설치를 시작하기 전에 다른 모든 응용 프로그램을 닫으십시오.
대상 컴퓨터는 다음 운영 체제 중 하나를 기반으로 해야 합니다.

- Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, 및 Ultimate Editions용 Microsoft Windows Vista* 및 Vista SP1 (32 비트 버전)
- Service Pack 2 이상이 있는 Microsoft Windows XP (32 비트 버전) Professional 및 Home Edition
- Update Rollup 2가 있는 Microsoft Windows XP Media Center Edition (MCE)

## 시작하기

이 장에서는 Intel Integrator Assistant를 다운로드한 후 이를 대상 컴퓨터에 설치하고, 이 응용 프로그램의 여러 기능들을 익힐 수 있는 정보를 제공합니다.

### 소프트웨어 다운로드

참고
Intel Integrator Assistant는 대상 컴퓨터의 폴더에 복사하여 실행할 경우 컴퓨터 레지스트리 항목을 변경시키지 않습니다. 모든 설치 작업이 끝나면, 처음 복사한 응용 프로그램 폴더를 컴퓨터의 하드 드라이브에서 삭제하십시오. 통합 기록을 위하여 폴더의 사본을 보관하여 사용자 정의 구성 및 사용자 설정을 저장해도 좋습니다.
Intel Integrator Assistant는 다음 두 가지 방법으로 대상 컴퓨터에 다운로드할 수 있습니다.

- USB 썸 드라이브 또는 읽기/쓰기 CD 사용
- 네트워크 연결 사용

USB 드라이브 또는 CD 사용
참고
BIOS 업데이트를 다운로드하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
프로그램이 시스템의 CD 드라이브에서 작동하면, 해당 세션에서 똑같은 CD/DVD 드라이브를 사용하십시오. 그렇지 않으면 "파일을 찾을 수 없습니다."라는 오류 메지지가 나옵니다. 예를 들어, 두 개의 CD/DVD 드라이브가 시스템에 있고(F:와 G:), 프로그램 CD를 G: 드라이브에 넣었을 경우, 이 CD 세션에는 항상 G:를 사용하십시오. 또한 사용자 설정 정보는, CD에 다시 기록되지 않을 수 있음을 기억하십시오.

- 인텔 웹사이트 http://www.intel.com/design/motherbd/software/iia에서 Intel Integrator Assistant ZIP* 파일을 USB 드라이브나 CD로 복사하십시오.
- 대상 컴퓨터에서, 하드 드라이브의 해당 위치에 압축 파일을 풉니다.
- 최종 프로그램 업데이트와 특별 참고 사항을 보기 위해 Readme.txt 정보를 열어 읽어 봅니다.
- iAssist.exe 파일을 두 번 클릭하여 응용 프로그램을 시작합니다.

네트워크 연결 사용

- 인텔 웹사이트 http://www.intel.com/design/motherbd/software/iia에서 Intel Integrator Assistant ZIP* 파일을 네트워크 서버로 복사하십시오.
- 압축 파일에서 모든 프로그램 파일을 네트워크 서버의 새로운 폴더에 풉니다.
- 대상 컴퓨터를 네트워크 서버에 연결하고, 파일을 대상 컴퓨터의 하드 드라이브 해당 위치에 복사합니다.
- 최종 프로그램 업데이트와 특별 참고 사항을 보기 위해 Readme.txt 정보를 열어 읽어 봅니다.
- iAssist.exe 파일을 두 번 클릭하여 응용 프로그램을 시작합니다.

응용 프로그램의 주 화면이 컴퓨터 화면에 표시되면, 이 프로그램보더 더 새로운 버전이 있는 경우 Intel Integrator Assistant 제목 아래에 링크가 나타납니다. 이 링크를 클릭하여 최신 버전을 받으십시오.

## 응용 프로그램 특징

Intel Integrator Assistant는 그래픽 사용자 인터페이스가 있으며, 마우스 포인터가 버튼 위에 있을 때 간단한 설명이 표시됩니다. (자세한 정보는 툴 팁 설정을 참고) 다음은 이 응용 프로그램의 특징에 대한 일반적 개요입니다.

### 작업

아래의 표는 홈 화면에 있는 아이콘의 기능을 설명합니다.

아이콘 | 이름 | 설명
| 시스템 BIOS 및 BIOS 이미지 업데이트 | 이 버튼을 클릭하면 BIOS 업데이트를 다운로드하고, BIOS 스플래시 이미지를 포함시키고, 배지 위치를 지정할 수 있습니다.
| BIOS 설정값 구성 | 부트, 장치 관리자, 전원, 보안 등의 BIOS 설정값을 변경하려면 이 버튼을 클릭합니다.
| 자산 관리 | 이 버튼을 클릭하면 대상 컴퓨터의 컴퓨터 및 섀시 정보에 대한 고유값을 설정할 수 있습니다.
| 브랜딩 사용자 정의 | 이 버튼을 클릭하면 사용자 정의 브랜딩 이미지뿐 아니라 제조업체 및 지원 정보도 입력할 수 있습니다.

주 화면과 각 설정 화면은 우측 하단에 두 개의 버튼이 있습니다.

- 모든 변경 적용 - 지금까지 변경한 모든 것을 적용할 때 사용합니다.
- 모든 변경 취소 - 아직 적용하지 않은 모든 설정 변경값을 취소할 때 사용합니다.

### 도구 모음 아이콘

아래의 표는 홈 화면의 우측 상단에 있는 아이콘의 기능을 설명합니다.

아이콘 | 이름 | 설명
| 새로운 작업 공간 만들기 | 새로운 작업 공간을 만듭니다.
| 기존의 작업 공간 열기 | 이미 저장된 작업 공간을 엽니다.
| 작업 공간 저장 | 입력한 최신 정보가 있는 작업 공간을 저장합니다. 클릭하면 다음 두 가지 옵션이 있습니다: 저장 또는 다른 이름으로 저장
| 보고서 | 현재 컴퓨터 설정값이 있는 보고서를 생성합니다.
| 사용자 설정 | 사용자가 사용자 설정값을 설정하도록 합니다. 여기에는 언어 선택, 툴 팁 표시, 문서/보고서 저장 위치, BIOS 업데이트 다운로드를 위한 폴더 지정 등과 같은 옵션이 있습니다.
| 정보 | Intel Integrator Assistant와 함께 현재 설치되어 있는 관리자 소프트웨어 버전과 사용자 인터페이스를 표시합니다.

### BIOS 관련 아이콘

참고
BIOS 설정은 잠금 또는 숨김 중 하나만 사용할 수 있습니다. 설정이 숨김이면 자동으로 잠금도 됩니다. 잠금 또는 숨김이 될 수 있는 BIOS 설정값의 최대 수는 사용 중인 BIOS에 따라 다릅니다. 일부 BIOS 설정값은 잠그거나 숨길 수 없습니다. 잠금 및 숨김 아이콘과 메뉴 항목이 비활성화됩니다.
잠금 및 숨김 기능은 BIOS 설정값을 사용할 때만 사용할 수 있습니다. 이렇게 하여 컴퓨터 사용자가 변경하지 말아야 할 BIOS 설정값을 잠그거나 숨길 수 있습니다.

아이콘 | 이름 | 설명
| 잠금 | 사용자가 잠기었으나 수정할 수 없는 BIOS 기능들을 볼 수 있도록 합니다.
| 잠금 해제 | 사용자가 잠금 해제된 BIOS 기능들을 수정할 수 있도록 합니다.
| 숨김 | BIOS 기능들을 사용자로부터 숨깁니다.
| 위 화살표 | 각 장치의 부트 순서를 변경합니다.
| 아래 화살표 | 각 장치의 부트 순서를 변경합니다.

### 기타 아이콘

아이콘 | 이름 | 설명
| 홈 | 응용 프로그램의 홈 화면으로 돌아갑니다.
| 응용 프로그램 | Intel Integrator Assistant를 시작할 때 대상 컴퓨터의 작업 표시줄에 나타납니다. 이 아이콘은 정보 화면에도 나타납니다.
| 찾아보기 | 하드 드라이브에서 위치를 찾습니다.
| 이미지 미리보기 | BIOS 스플래시 화면 이미지를 미리보기합니다.
| 기본 설정값 | BIOS 설정값 구성 화면에서 수정된 설정값만을 기본 설정값으로 반전시킵니다.
| 로고 이미지 추가 | 로고 이미지를 추가합니다.
| 로고 이미지 삭제 | 로고 이미지를 삭제합니다.
| 인터넷 연결됨 | 시스템이 인터넷에 연결되었습니다.
| 인터넷 연결 차단됨 | 시스템이 인터넷에 연결되지 않았습니다.
| 도움말 | 도움말 파일을 엽니다. 일부 화면에서 도움말은 [도움말] 버튼을 클릭하거나 키보드의 F1 키를 누르면 문맥별 도움말 정보를 제공합니다.

### 단축 키

아이콘 사용 이외에도 단축 키(핫 키)를 사용하여 작업을 할 수 있습니다. 다음 표는 Intel Integrator Assistant를 사용할 때 이용할 수 있는 단축 키를 열거합니다.

단축 키 | 설명
Alt+A | 설정 적용
Ctrl+D | 기본 설정값을 복원합니다. 수정된 설정값을 설치된 BIOS의 기본 설정값으로 재설정합니다.
Ctrl+N | 새로운 작업 공간을 엽니다.
Ctrl+O | 기존의 작업 공간을 엽니다.
Ctrl+P | 사용자 설정합니다.
Ctrl+R | 보고서를 생성합니다.
Ctrl+S | 작업 공간을 저장합니다.
F1 | 도움말 파일을 엽니다.
Ctrl+C | 문자열이나 값을 복사합니다. (Microsoft* 운영 체제 단축 키)
Ctrl+V | 문자열이나 값을 붙여넣기합니다. (Microsoft* 운영 체제 단축 키)

## Intel Integrator Assistant 사용

이 섹션에서는 Intel Integrator Assistant를 사용하여 작업을 완료하는 예와 단계를 소개합니다. 통합자로서 필요에 따라 BIOS 설정을 변경하고, 사용자 정의 BIOS 스플래시 화면을 삽입하고, 제품 정보를 제공하고, 컴퓨터를 브랜딩하고, 언어를 사용자 설정하고, 자동 BIOS 업데이트를 받을 수 있습니다. 이러한 수정을 완료한 다음, 컴퓨터에 즉시 적용하거나 작업 공간에 저장하였다가 나중에 적용할 수 있습니다. 수정 내용은 모든 변경 적용 버튼을 클릭할 때까지 컴퓨터에 설치되지 않습니다.

### BIOS 업데이트 받기

참고
BIOS 업데이트를 받으려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
응용 프로그램 주 화면의 시스템 정보 제목 아래에 두 개의 메시지가 나타납니다.

- "더 새로운 BIOS가 있습니다." - 이것은 시스템에 설치된 BIOS가 최신의 것이 아님을 뜻합니다.
"이 시스템의 BIOS는 현재의 것입니다." - 이것은 시스템에 설치된 BIOS가 최신의 것임을 뜻합니다.

Intel Integrator Assistant는 올바른 BIOS를 찾아 컴퓨터에 다운로드해 주고, 필요하면 하드 드라이브에 저장하여 나중에 사용할 수 있게 해 줍니다.
또한 주 화면에서 시스템 BIOS 업데이트나 BIOS 스플래시 이미지 아이콘을 클릭하여 최신 BIOS를 다운로드할 수 있습니다. 이 화면에서는 시스템의 BIOS 버전이 최신의 것인지 아니면 업데이트가 필요한지 알려주는 메시지나 나옵니다. 설치할 BIOS가 이미 로컬 드라이브에 있으면 찾아보기 버튼을 사용하여 해당 파일을 찾습니다. 그러나 인텔에서 BIOS 파일을 다운로드하려면 BIOS 정보 옆에 표시된 다운로드... 링크를 클릭합니다. 표시된 BIOS 다운로드 정보 화면에서 다운로드 위치를 선택합니다.

### BIOS 스플래시 화면 표시

참고
사용자 정의 BIOS 스플래시 화면을 선택하여 적용했으면, 플래시 BIOS 업데이트를 사용하면 기본 상태로 돌아갈 수 있습니다. 시스템이 부트하는 동안에, 인텔 로고와 함께 표시되는 사용자 정의 BIOS 스플래시 화면 이미지를 표시해도 좋습니다. 이렇게 하면 비즈니스 환경에서 사용자 정의 이미지를 부트 프로세스에 통합할 수 있습니다. 인텔 로고는 또한 원래 BIOS가 인텔 BIOS임을 화면에 표시합니다.
참고
파일 크기가 1024x768 픽셀 이하이고 해상도가 1024x768, 800x600, 또는 640x480로 제한된 .jpg 파일을 사용하는 것이 좋습니다. 단계적인 .jpg 파일은 지원되지 않습니다. .bmp 파일을 사용할 경우에는 해상도가 800x600으로 제한되며, 픽셀 크기는 픽셀당 8 또는 24 비트이어야 합니다(픽셀당 1, 4, 16, 또는 32 비트가 아님).
참고
사용 중인 BIOS가 해당 기능을 지원하는 경우 인텔 로고에 흰색 또는 검정색 배경 색상을 선택할 수 있습니다. 인텔 로고 표시 확인 상자 아래의 라디오 버튼이 활성이면, 사용 중인 BIOS는 배경 색상 선택을 지원하는 것입니다. 그렇지 않은 경우, 이 라디오 버튼들은 흐리게 보입니다.
BIOS 스플래시 화면을 추가하려면,

1. 시스템 BIOS 및 BIOS 이미지 업데이트 를 클릭합니다.
2. 설치할 BIOS를 선택합니다.
3. 찾아보기 를 클릭하여 이전에 저장한 BIOS 스플래시 이미지 파일을 찾습니다.
4. 미리보기 를 클릭하여 이미지가 맞는지 확인합니다.
5. 인텔 로고를 표시하려면 인텔 로고 표시 옆의 확인 상자를 클릭합니다. 인텔 로고의 위치는 텍스트의 오른쪽에 있는 이미지의 상자를 클릭하여 선택할 수 있습니다.
6. BIOS에서 이것을 지원하면 인텔 로고의 배경 색상을 선택하십시오.
7. 이것과, 지금까지의 모든 수정 내용을 설치하려면 모든 변경 적용을 클릭하고, 그렇지 않으면 작업 공간 저장 을 클릭합니다.

### 수정된 설정값을 대상 컴퓨터에 설치

참고
[모든 변경 적용] 버튼을 클릭하면 이전의 모든 정보는 손실됩니다.
컴퓨터 설정값을 수정하기 전에, 이 응용 프로그램의 주 화면과 각 특징 화면에 있는 모든 변경 적용 버튼의 기능을 주목하십시오. 이 버튼은 시작 후 설정을 변경할 때까지 비활성됩니다. 일단 이 버튼을 클릭하면 그때까지 수정한 설정값이 컴퓨터에 설치됨을 기억해야 합니다. 그러나, 사용자 설정을 클릭하고 설정을 적용하기 전에 확인 대화 상자 표시 옵션을 선택하면, 설정을 적용하기 전에 확인 대화 상자를 표시할 수 있습니다. (확인 대화 상자 설정 참조). 모든 변경 적용을 클릭하면 컴퓨터의 구성을 작업 공간에서 지정한 수정된 설정값으로 변경합니다.
다음과 같은 경우 모든 변경 적용을 사용할 수 있습니다.

- 설정값을 수정했고 이를 컴퓨터에 즉시 설치하는 경우.
- 수정을 했고 이를 작업 공간에 저장했으며 이제 이 설정값을 컴퓨터에 설치하는 경우.

설정값을 수정했으나 올바른지 확실히 모르는 경우 컴퓨터에 설치하지 않고 저장할 수 있습니다. 이 문서의 작업 공간 열기 및 저장 주제를 참조하십시오.
변경 내용을 저장하지 않으려면 모든 변경 취소 버튼을 클릭합니다. 아직 적용되지 않은 변경만 취소할 수 있습니다.

### 작업 공간 만들기 및 저장

작업 공간을 저장하는 경우:

- 수정된 내용을 설치하지 않을 때.
- 구성이 다른 작업 공간이 여러 개 있을 때.
- 이전의 수정을 변경할 때.
- 수정된 설정값을 다른 컴퓨터에 적용할 때.

새로운 작업 공간 만들기
작업 공간을 만들려면 새로운 작업 공간 만들기 를 클릭합니다. 이제 다른 설정값을 선택하여 수정할 수 있습니다.
작업 공간 저장
작업 공간을 저장하면 수정된 내용은 컴퓨터의 구성 파일로 보관됩니다. [모든 변경 적용]을 클릭하지 않는 한, 이 수정된 내용은 컴퓨터에 설치되지 않습니다. 이 파일은 나중에 편집할 수 있습니다. 작업 공간을 저장하려면,

1. 작업 공간 저장 을 클릭합니다. 표시된 대화 상자에서 저장할 파일의 위치와 이름을 선택합니다. 작업 공간이 구성 파일(IIAConfigFile.iaw)로서 원하는 위치에 저장되었습니다.
2. 지시에 따라 확인을 클릭하면 컴퓨터에 새로운 작업 공간을 저장할 수 있습니다.

### 기존의 작업 공간을 엽니다.

설정값을 대상 컴퓨터에 설치하기 전에 저장된 작업 공간을 열어 편집하거나 검토할 수 있습니다. 기존의 작업 공간을 열려면,

1. 기존의 작업 공간 열기 를 클릭합니다.
2. 작업 공간을 찾습니다.
3. 열기를 클릭합니다.
4. 작업 공간이 열렸다는 대화 상자가 나오면 BIOS 설정, 자산 관리, 브랜딩 사용자 정의, 시스템 BIOS 및 BIOS 이미지 업데이트 등과 같은 검토 또는 편집할 특징으로 갑니다.

### BIOS 설정값 변경

BIOS 설정값은 다음과 같은 경우에 변경합니다.

- 부트 가능 장치, 부트 순서, 부트 화면을 지정할 때.
- 장치를 활성 또는 비활성하거나, 드라이브 구성을 변경하거나, 비디오 구성을 설정할 때.
- 컴퓨터의 전원 옵션을 설정할 때.
- BIOS 업데이트 옵션을 선택할 때.

BIOS 설정을 변경하려면,

1. 응용 프로그램의 홈 페이지에서 BIOS 설정 구성 을 클릭합니다.
2. 수정할 설정값을 선택한 다음 +를 클릭하여 목록을 확장합니다.
3. 설정값을 변경합니다.
4. 이 변경 내용을 컴퓨터에 설치하려면 모든 변경 적용을 클릭하고 그렇지 않으면 작업 공간 저장 클릭합니다.

### 컴퓨터 식별

비즈니스 환경에서는 컴퓨터의 고유 식별 정보를 입력하는 것이 필요할 수 있습니다. 이 정보는 다음과 같은 경우에 유용합니다.

- 복수의 컴퓨터를 추적할 때.
- 하드웨어 및 소프트웨어를 신속하게 수리할 때.
- 분실 또는 도난당한 시스템을 찾을 때.

주의
시스템 또는 섀시 정보를 편집한 다음 [모든 변경 적용] 버튼을 클릭하면 이전의 정보는 손실됩니다. 이 정보를 추적하려면 내력을 따로 기록해 두어야 합니다.
자산 관리는 시스템과 섀시를 식별하여 할 수 있습니다. 식별 정보를 입력하려면,

1. 응용 프로그램 주 화면의 자산 관리 를 클릭합니다.
2. 시스템 및 섀시 정보를 입력합니다.
3. 이 변경 내용을 컴퓨터에 설치하려면 모든 변경 적용을 클릭하고 그렇지 않으면 작업 공간 저장 클릭합니다.

### 컴퓨터 브랜딩

고객은 시스템 통합자가 컴퓨터 사용자에게 브랜드와 지원 정보를 제공하길 원할 것입니다. 이 정보는 Microsoft Windows XP를 사용하는 경우 내 컴퓨터/속성/일반 탭에, Microsoft Windows Vista*를 사용하는 경우 내 컴퓨터/속성에 표시됩니다. 브랜드와 지원 정보를 입력하려면,

1. 브랜딩 사용자 정의 를 클릭합니다.
2. 컴퓨터의 시스템 제어판에 표시할 제조업체 및 지원 정보를 입력합니다.
3. 이 변경 내용을 컴퓨터에 설치하려면 모든 변경 적용을 클릭하고 그렇지 않으면 작업 공간 저장 클릭합니다.

위에 언급한 정보 이외에도 컴퓨터를 사용할 때 브랜드 로고 이미지를 표시할 수도 있습니다.
참고
이미지 크기는 .bmp 또는 .jpg 이미지 파일 사용시 120 픽셀 x 100 픽셀이어야 합니다.
로고 이미지를 입력하려면,

1. 브랜딩 사용자 정의 를 클릭합니다.
2. 로고 이미지 추가 를 클릭합니다.
3. 이 변경 내용을 컴퓨터에 설치하려면 모든 변경 적용을 클릭하고 그렇지 않으면 작업 공간 저장 클릭합니다.
4. 결과에 만족하지 않으면, 로고 이미지 삭제 를 클릭하여 이미지를 삭제합니다.

### 보고서 생성

통합자는 특정 컴퓨터에 수정한 기록을 보관하는 것이 좋습니다. 이것은 [설정값 적용] 버튼을 클릭할 경우 이전의 모든 정보가 손실되므로 매우 중요합니다. 보고서를 생성해 두면 이전의 모든 수정 내역을 볼 수 있습니다. Intel Integrator Assistant를 사용하면 컴퓨터에 현재 설치되어 있는 모든 설정값을 표시하는 보고서를 보거나 저장할 수 있습니다. 보고서를 생성하려면,

1. 보고서 를 클릭합니다. 보고서가 화면에 표시됩니다.
2. 보고서는 하드 드라이브의 기본 폴더 설정에 저장할 수 있습니다. (보고서 폴더 위치 선택 참조)

### 사용자 설정

[사용자 설정] 버튼을 클릭하면 다음과 같은 옵션을 설정할 수 있습니다. 이 응용 프로그램의 언어 선택, 이 프로그램으로 작업할 때 툴 팁의 활성화, 새로운 프로그램이 나왔을 때 통보 받기, 시스템 수정 기록, 프록시 설정 위치 선택, 기본 보고서 경로 설정, 확인 대화 상자 설정, BIOS 업데이트를 저장할 하드 드라이브의 위치 지정, 온라인 설문이 있는 경우 통보 받기 등.
언어 선택
Intel Integrator Assistant를 사용하여 언어를 사용자 설정할 수 있습니다. 운영 체제가 영어로 되어 있으면 영어만 사용할 수 있습니다. 운영 체제가 지원되는 언어로 되어 있으면 영어와 해당 지원 언어 둘 다 사용할 수 있습니다. 언어를 사용자 설정하려면,

1. 사용자 설정 을 클릭합니다.
2. 원하는 언어를 선택하십시오.
3. 확인을 클릭합니다.

확인 대화 상자 설정
지금까지 변경한 설정값을 컴퓨터에 적용하기 전에 확인 대화 상자를 표시하도록 할 수 있습니다.

1. 사용자 설정 을 클릭합니다.
2. 설정값을 적용하기 전에 확인 대화 상자 표시 확인 상자에 확인 표시를 해야 합니다. 이 옵션에 확인 표시가 되어 있지 않으면 확인 대화 상자가 표시되지 않습니다.
3. 확인을 클릭합니다.

툴 팁 설정
이 응용 프로그램을 사용할 때 마우스를 갖다대면 툴 팁이 표시되도록 할 수 있습니다. 마우스 툴 팁을 표시하려면,

1. 사용자 설정 을 클릭합니다.
2. 툴 팁 사용 확인 상자를 클릭하여 마우스 툴 팁을 활성화합니다.
3. 확인을 클릭합니다.

새로운 버전이 있으면 통보
새로운 버전이 있는 경우 Intel Integrator Assistant가 통보해 주도록 할 수 있습니다. 최신 버전이 있는 경우 통보를 받으려면,

1. 사용자 설정 을 클릭합니다.
2. 최신 버전의 Intel Integrator Assistant가 있으면 통보 확인 상자를 클릭합니다.
3. 확인을 클릭합니다.

특징 사용 로그 활성화
Intel Integrator Assistant가 시스템에 적용한 변경을 기록하도록 할 수 있습니다. 특징 사용 로그를 활성화하려면,

1. 사용자 설정 을 클릭합니다.
2. 특징 사용 로그 활성화 확인 상자를 클릭합니다.
3. 확인을 클릭합니다.

BIOS 업데이트 폴더 위치 선택
컴퓨터 하드 드라이브의 특정 위치를 선택하여 인터넷에서 다운로드한 BIOS 업데이트를 저장할 수 있습니다. BIOS 업데이트 폴더 위치를 선택하려면,

1. 사용자 설정 을 클릭합니다.
2. 원하는 폴더 위치를 찾습니다.
3. 확인을 클릭합니다.

보고서 폴더 위치 선택
컴퓨터 하드 드라이브의 특정 위치를 선택하여 컴퓨터의 현재 설정을 표시하는 보고서를 저장할 수 있습니다. 보고서 폴더 위치를 선택하려면,

1. 사용자 설정 을 클릭합니다.
2. 원하는 폴더 위치를 찾습니다.
3. 확인을 클릭합니다.

프록시 설정값 위치 설정
운영 환경에 따라, 응용 프로그램에 프록시 설정을 하여 인터넷에 액세스할 수 있도록 할 필요가 있습니다.

1. 사용자 설정 을 클릭합니다.
2. 인터넷 연결에 프록시 사용 옆의 확인 상자에 확인 표시를 합니다.
3. LAN의 프록시 서버 주소 텍스트 상자에 프록시 서버 주소를 입력합니다.

온라인 설문 통보 받기
온라인 설문에 참여하길 원할 경우 다음과 같이 하십시오.

1. 사용자 설정 을 클릭합니다.
2. 온라인 설문이 있는 경우 통보 옆의 확인 상자에 확인 표시를 합니다.
3. 확인을 클릭합니다.

### 명령행 옵션

참고
스위치는 대소문자를 구별하지 않습니다.
IIAConfigFile.iaw는 설정 수정 정보를 저장하는 파일입니다.
Microsoft Windows의 명령행을 사용하여 구성 파일 설정값을 적용할 수 있습니다.
다음의 명령행을 사용하여 이미 준비된 Intel Integrator Assistant 구성 파일(IIAConfigFile.iaw)을 시스템에 적용할 수 있습니다. 일반 구문: iAssist config.iaw -switch...[-switch]
Switch에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- -ShowOnErrorOnly
- -ShowNever
- -log[=] 또는 -log
- -help 또는 -?